600.233

CSF Peter

Circuits-> Toy CPU-> real CPU-> micrx86

1. 1

false true

low high

TTL

1. states

gates: {0,1}^2 - > {0,1}

And

Inputs->outputs

Truth table:

I0 I1 O0

Or

Not