0 1 gates

A ^ B A\* B AB

and input output

truth table

A B C

0 0 0

0 1 0

1 0 0

1 1 1

A v B A+B

or input output

A B C

0 0 0

0 1 1

1 0 1

1 1 1

not input output

A C

0 1

1 0

dfdf ((9999

EQ \x\to(A)